
Langkah 1 buka virtual kemudian nyalakan RouteOs mikrotik


Langkah 2 buka winbox konekkan ke os mikrotik yang sudah diaktifkan tadi


Masukkan username dan password Osmikrotiknya kemudian klik konek



Langkah 3


Masukkan IP addres ether 1 sampai 3


Pada ether 1 Ipnya 10.02.15.24

Pada ether 2 ipnya 192.168.30.124


Setting dns server

Disini kami menggunakan dns dari cloudflare yaitu 1.1.1.1 dan


1.0.0.1

 Ip Router kita ambil dari default gateway pada windows 10. Lalu klik Appy dan Ok


Setting pada bagian dhcp server


ada DHCP Server kita tinggal klik DHCP Setup, lalupilih Ether 2 CLIENT. Kemudian kita klik next saja sampai selesai


Setting pada bagian firewall




Kamudian kita akan setting New NAT Rule pada farewall

Pada bagian ini kita hanya memlih Out.Interface ether 1 INTERNET

Melakukan ping pada ip gateway

Melakukan ping ke internet local di windows 7

Ping google.com